- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files
- Directories

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Defines

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s

### - _ -

- _po3030k_buffer : e_timers.c
- _po3030k_img_ready : e_timers.c

### - a -

- acc_x : e_acc.c
- acc_y : e_acc.c
- acc_z : e_acc.c
- acceleration : e_acc.c
- address : e_remote_control.c
- address_temp : e_remote_control.c
- agenda_list : e_agenda_fast.c , e_agenda.c
- ambient_and_reflected_ir : e_prox.c , e_prox_timer2.c
- ambient_ir : e_prox_timer2.c , e_prox.c
- angle_mem : e_acc.c

### - b -

- bbl_current : e_timers.c
- blank_betw_lines : e_timers.c
- blank_row_betw : e_timers.c
- bpp_current : e_timers.c
- buf_pos : e_timers.c
- buffer : e_timers.c
- bytes_per_pixel : e_timers.c

### - c -

- cam_reg : e_registers.c
- centre_x : e_acc.c
- centre_y : e_acc.c
- centre_z : e_acc.c
- check : e_remote_control.c
- check_temp : e_remote_control.c
- continue : EpuckGetData.m
- current_col : e_timers.c
- current_row : e_timers.c

### - d -

- data : EpuckGetData.m , e_remote_control.c
- data_temp : e_remote_control.c

### - e -

- e_acc_scan : e_acc.c , e_ad_conv.c
- e_ambient_and_reflected_ir : e_prox.c , e_ad_conv.c
- e_ambient_ir : e_ad_conv.c , e_prox.c
- e_bt_local_paired_device : e_bluetooth.h , e_bluetooth.c
- e_bt_present_device : e_bluetooth.c , e_bluetooth.h
- e_bt_present_epuck : e_bluetooth.c , e_bluetooth.h
- e_i2c_mode : e_I2C_master_module.c
- e_interrupts : e_I2C_master_module.c
- e_last_acc_scan_id : e_ad_conv.c , e_acc.c
- e_last_mic_scan_id : e_ad_conv.c , e_micro.c
- e_mic_scan : e_ad_conv.c , e_micro.c
- e_uart1_int_clr_addr : e_uart_char.h
- e_uart1_int_clr_mask : e_uart_char.h
- e_uart2_int_clr_addr : e_uart_char.h
- e_uart2_int_clr_mask : e_uart_char.h
- EpuckPort : CloseEpuck.m , OpenEpuck.m
- Error : OpenEpuck.m

### - f -

- flush : EpuckFlush.m
- function : EpuckSendData.m , EpuckGetData.m , EpuckFlush.m

### - i -

- i : EpuckGetData.m
- img_ready : e_timers.c
- inclination : e_acc.c
- init_value_ir : e_prox.c
- is_ad_acquisition_completed : e_ad_conv.c
- is_ad_array_filled : e_ad_conv.c

### - l -

- left_motor_phase : e_motors.c
- left_speed : e_motors_timer3.c , e_motors.c
- local_bt_PIN : e_bluetooth.c

### - m -

- max_col : e_timers.c
- max_row : e_timers.c
- micro_only : e_ad_conv.c
- motor_counter_left : e_motors_timer3.c
- motor_counter_left_init : e_motors_timer3.c
- motor_counter_right : e_motors_timer3.c
- motor_counter_right_init : e_motors_timer3.c

### - n -

- nbr_pas_left : e_motors.c , e_motors_timer3.c
- nbr_pas_right : e_motors_timer3.c , e_motors.c
- nbr_steps_left : e_motors.c
- nbr_steps_right : e_motors.c

### - o -

- orientation : e_acc.c

### - p -

- pbp_current : e_timers.c
- pixel_betw_pixel : e_timers.c
- port : OpenEpuck.m

### - r -

- receivedFormat : EpuckGetData.m
- reflected_ir : e_prox.c , e_prox_timer2.c
- return : EpuckGetData.m , EpuckSendData.m , OpenEpuck.m
- right_motor_phase : e_motors.c
- right_speed : e_motors.c , e_motors_timer3.c

### - s -

- sensext_wait : e_sensext.c
- size : EpuckSendData.m